

Cúpula **Safe AG Skylux** Simples fixa em policarbonato compacto, com tratamento HEATSTOP, forma de calote esférica. Resistente ao impacto. Montagem directa no murete. **Cúpula com certificação CE.**

Dimensões B Largura\*\* x Altura\*\* mm

\*\* - Ver dimensões no anexo “Skylux Medidas”

Cúpula **Safe AG Skylux** dupla fixa em policarbonato compacto, com tratamento HEATSTOP, forma de calote esférica. Resistente ao impacto. Montagem directa no murete. **Cúpula com certificação CE.**

Dimensões B Largura\*\* x Altura\*\* mm

\*\* - Ver dimensões no anexo “Skylux Medidas”

Cúpula **Safe AG Skylux** tripla fixa em policarbonato compacto, com tratamento HEATSTOP, forma de calote esférica. Resistente ao impacto. Montagem directa no murete. **Cúpula com certificação CE.**

Dimensões B Largura\*\* x Altura\*\* mm

\*\* - Ver dimensões no anexo “Skylux Medidas”

Cúpula **Safe AG Skylux** de 4 camadas fixa em policarbonato compacto, com tratamento HEATSTOP, forma de calote esférica. Resistente ao impacto. Montagem directa no murete. **Cúpula com certificação CE.**

Dimensões B Largura\*\* x Altura\*\* mm

\*\* - Ver dimensões no anexo “Skylux Medidas”